**KW5588 瓷砖背涂胶**

**一、产品简介；**

KW5588 瓷砖背涂胶为高分子聚合物乳液和专用助剂组成的白色乳胶，可有效解决传统水泥砂浆铺贴玻化砖、石材等空鼓脱落的问题。

**二、应用范围；**

低吸水率的各种玻化砖、仿古砖、文化石、抛光砖等背面处理；旧瓷砖的翻新处理；

**三、产品特点；**

1. 耐水耐酸碱性好、热变性能高
2. 强力粘结低吸水性基材表面
3. 与水性砂浆相容性好、良好的抗渗水性能
4. 防止瓷砖空鼓、脱落
5. 绿色环保，无毒无害

**四、施工方法；**

1. 瓷砖基材背面基面清理
2. 采用滚涂方式进行瓷砖基材背面涂刷
3. 参考用量：0.3mm厚（0.3-0.4kg/m2  ）

**五、包装和运输；**

1. 本产品包装运输时应避免挤压，保持包装完整。
2. 产品贮存在阴凉、通风干燥处、储存温度5℃-335℃为宜
3. 正常贮存运输条件下、未使用产品保质期为12个月
4. 产品使用塑料桶包装；5KG/桶

**六、注意事项；**

1. 瓷砖基材表面清理干净
2. 产品未使用完需密封保存完好
3. 涂刷厚度介于0.2-0.4mm范围即可，无需太厚